sudo apt update
sudo apt upgrade

select-editor

# Einstellungen:
# Passwort 560612
# Deutsches Tastaturlayout
# Deutsche WLAN-Kanäle
# Hostname pizero01
# SSH aktiviert
sudo raspi-config

dmesg
lsusb
sudo apt install iw

# WLAN installieren (Quelle: https://www.raspberrypi.org/documentation/configuration/wireless/wireless-cli.md)
# WLANs scannen
sudo iwlist wlan0 scan
sudo nano /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
#	# Eintrag:
#	network={
#		ssid="The_ESSID_from_earlier"
#		psk="Your_wifi_password"
#	}

sudo ifdown wlan0
sudo ifup wlan0

sudo reboot

# disable HDMI (http://www.jeffgeerling.com/blogs/jeff-geerling/raspberry-pi-zero-conserve-energy)
sudo nano /etc/rc.local
#	/usr/bin/tvservice -o

sudo apt install ntp
sudo /etc/init.d/ntp restart
sudo nano /etc/ntp.conf
#	# in /etc/ntp.conf Zeitserver ergänzen
#	server de.pool.ntp.org
sudo /etc/init.d/ntp restart
date

sudo apt install lirc zbar-tools mc moc python3 python-rpi.gpio python3-rpi.gpio

# PHAT DAC (https://learn.pimoroni.com/tutorial/phat/raspberry-pi-phat-dac-install)
curl -sS get.pimoroni.com/phatdac | bash

# MP3-Test
mocp
sudo nano /etc/modprobe.d/alsa-base.conf















-- HERE BE DRAGONS ------------------------------------------------------------



# GEHT LEIDER NICHT WEGEN KNISTERN
# USB Soundkarte verbinden, dann
lsusb
alsamixer   # -> zeigt oben das aktive Sounddevice an. Mit F6 kann man die Liste aller Devices anzeigen

# Konfiguration anlegen (https://www.youtube.com/watch?v=GQDQ_Z-NmHQ)
sudo nano /etc/asound.conf
#	defaults.ctl.card 1
#	defaults.pcm.card 1
#	defaults.timer.card 1

alsamixer # -> sollte jetzt auf das USB-Device umgeschaltet haben
