# To Do
## Hardware
- PHAT DAC installieren - http://www.instructables.com/id/Multiroom-Client-With-Raspberry-Pi-ZERO-and-PHAT-D/?ALLSTEPS
- Lautstärke über IR regeln - JBL-Fernbedienung nach Musikraketen-Anleitung auslesen

### CNY70
- https://www.youtube.com/watch?v=KLkNqmqXVtA - Fehler in der Schaltungsskizze! Muss NPN- statt PNP-Transistor sein.
- http://www.vishay.com/docs/83751/cny70.pdf
- Achtung: Beim Vishay CNY70 ist im Vergleich zum Temic der Transistor um 180° gedreht! (s. Kommentar bei http://www.strippenstrolch.de/1-2-12-der-reflexkoppler-cny70.html)


## Einrichtung
- SD Card read only: "Raspberry in Blue", c't 21/2016, S. 152


## Scripting


## Gehäuse
- Buttons per Acryl-Transfer beschriften? https://shop.heise.de/katalog/inhalt-333f53

